**技术参数**

**数量：4台 控制价：0.53万元/台**

用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。

有效容积：≥116升，立式

★1.微电脑控制，数码显示箱内温度，箱内温度-10℃~-25℃可调。

2.高低温报警控制，可根据需要设定报警温度点。

3.两种故障报警：高低温报警、传感器故障报警。

4.两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警。

5.多重保护功能：开机延时、停机间隔、键盘锁定等。

6.采用名牌压缩机和名牌风扇电机，制冷迅速；

7.加厚保温层，超微孔发泡技术，保温效果好；

★8.无氟发泡、无氟制冷剂，绿色环保；

9.具备强制制冷；。

10.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷强劲。

11.抽屉设计，取放物品更方便。

13.安装压力平衡阀，开门更省力。

14.安全门锁设计，防止随意开启。

15.宽电压带设计，适应电源环境广。

16.底脚轮设计，移动方便轻松。

17.宽气候带设计，适合10℃~32℃环境使用。

18.生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001认证；

19.所投产品具有医疗器械注册证；

20.额定电压/频率（V/Hz）~220V/50；

21.外形尺寸（mm）519×600×1055；（宽X深X高±20）